Описание терминального режима

Маршрутизатор конфигурируется в командной строке операционной системы Cisco IOS. Подсоединение к маршрутизатору осуществляется через Telnet на IP-адрес любого из его интерфейсов или с помощью любой терминальной программы через последовательный порт компьютера, связанный с консольным портом маршрутизатора. Последний способ предпочтительнее, потому что процесс конфигурирования маршрутизатора может изменять параметры IP-интерфейсов, что приведет к потере соединения, установленного через Telnet. Кроме того, по соображениям безопасности доступ к маршрутизатору через Telnet следует запретить [8].

В рамках данного курса конфигурация маршрутизаторов будет осуществляться посредством терминала.

При работе в командной строке Cisco IOS существует несколько контекстов (режимов ввода команд).

**Контекст пользователя** открывается при подсоединении к маршрутизатору; обычно при подключении через сеть требуется пароль, а при подключении через консольный порт пароль не нужен. В этот же контекст командная строка автоматически переходит при продолжительном отсутствии ввода в контексте администратора. В контексте пользователя доступны только простые команды (некоторые базовые операции для мониторинга), не влияющие на конфигурацию маршрутизатора. Вид приглашения командной строки:

|  |
| --- |
| **router>** |

Вместо слова router выводится имя маршрутизатора, если оно установлено.

**Контекст администратора** (контекст "exec") открывается командой **enable**, поданной в контексте пользователя; при этом обычно требуется пароль администратора. В контексте администратора доступны команды, позволяющие получить полную информацию о конфигурации маршрутизатора и его состоянии, команды перехода в режим конфигурирования, команды сохранения и загрузки конфигурации. Вид приглашения командной строки:

|  |
| --- |
| **router#** |

Обратный переход в контекст пользователя производится по команде **disable** или по истечении установленного времени неактивности. Завершение сеанса работы - команда **exit**.

**Глобальный контекст конфигурирования** открывается командой **config terminal** ("конфигурировать через терминал"), поданной в контексте администратора. Глобальный контекст конфигурирования содержит как непосредственно команды конфигурирования маршрутизатора, так и команды перехода в контексты конфигурирования подсистем маршрутизатора, например:

*контекст конфигурирования интерфейса*

открывается командой **interface *имя\_интерфейса*** (например **interface serial0**), поданной в глобальном контексте конфигурирования;

*контекст конфигурирования процесса динамической маршрутизации*

открывается командой **router *протокол* *номер\_процесса*** (например, **router ospf 1**, поданной в глобальном контексте конфигурирования.

Существует множество других контекстов конфигурирования. Некоторые контексты конфигурирования находятся внтури других контекстов конфигурирования.

Вид приглашения командной строки в контекстах конфигурирования, которые будут всречаться наиболее часто:

router(config)# /глобальный/

router(config-if)# /интерфейса/

rounter(config-router)# /динамической маршрутизации/


rounter(config-line)# /терминальной линии/

**ВАЖНО!** Студенты должны запомнить вид приглашений командой строки во всех вышеуказанных контекстах и правила перехода из контекста в контекст. В дальнейшем примеры команд всегда будут даваться вместе с приглашениями, из которых студенты должны определять контекст, в котором подается команда. Примеры не будут содержать указаний, как попасть в необходимый контекст.

Выход из глобального контекста конфигурирования в контекст администратора, а также выход из любого подконтекста конфигурирования в контекст верхнего уровня производится командой **exit** или **Ctrl-Z**. Кроме того, команда **end**, поданная в любом из контекстов конфигурирования немедленно завершает процесс конфигурирования и возвращает оператора в контекст администратора.

**ВАЖНО!** Любая команда конфигурации вступает в действие немедленно после ввода, а не после возврата в контекст администратора.

Упрощенная схема контекстов представлена на рис.3.1.

  
***Рис.3.1. Схема контекстов Cisco IOS***

Все команды и параметры могут быть сокращены (например, "**enable**" - "**en**", "**configure terminal**" - "**conf t**"); если сокращение окажется неоднозначным, маршрутизатор сообщит об этом, а по нажатию табуляции выдаст варианты, соответствующие введенному фрагменту [2].

В любом месте командной строки для получения помощи может быть использован вопросительный знак:

router#**?** /список всех команд данного контекста с

комментариями/

router#**co?** /список всех слов в этом контексте ввода,

начинающихся на "co" - нет пробела перед "?"/

router#**conf ?** /список всех параметров, которые могут

следовать за командой config - перед "?" есть пробел/

Подробнее о конфигурировании устройств можно узнать из [1], [2], [8].

4 Список команд

Данный список команд сгруппирован в соответствии с контекстами, в котором они [команды] применяются. В данном списке собраны те команды конфигурирования, которые необходимы для выполнения всех лабораторных работ.

## 4.1 Глобальный контекст конфигурирования

### 4.1.1 Команда «Access-list»

Критерии фильтрации задаются в списке операторов разрешения и запрета, называемом списком доступа. Строки списка доступа сравниваются с IP-адресами и другой информацией пакета данных последовательно в том порядке, в котором были заданы, пока не будет найдено совпадение. При совпадении осуществляется выход из списка. При этом работа списка доступа напрямую зависит от порядка следования строк.

Списки доступа имеют 2 *правила*: permit – разрешить, и deny – запретить. Именно они определяют, пропустить пакет дальше или запретить ему доступ.

Списки доступа бывают 2-ух типов: standard – стандартные (номера с 1 до 99) и extended – расширенные (номера с 100 до 199). Различия заключаются в возможности фильтровать пакеты не только по ip-адресу, но и по другим параметрам.

Формат команды (стандартные списки доступа):

**access-list** *номер\_списка/имя правило A.B.C.D a.b.c.d* , где A.B.C.D a.b.c.d – ip-адрес и подстановочная маска соответственно.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router(config)#access-list*** *10 deny 192.168.3.0 0.0.0.3*  *Router(config)#* |

Данная команда означает, что данный список доступа блокирует любые пакеты с ip-адресами 192.168.3.1 - 192.168.3.3.

### 4.1.2 Команда «Enable secret»

Обычно при входе в привилегированный режим требуется ввести пароль. Данная функция позволяет предотвратить несанкционированный доступ в данный режим, ведь именно из него можно изменять конфигурацию устройства. Данная команда позволяет установить такой пароль.

Формат команды:

**enable secret** *пароль*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch(config)#enable secret*** *123*  *Switch(config)#*  *%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console*  *Switch#exit*  *Switch con0 is now available*  *Press RETURN to get started.*  *Switch>enable*  *Password:*  *Switch#* |

После того, как был установлен пароль, при попытке входа в привилегированный режим, коммутатор будет требовать от пользователя его ввести – в противном случае вход будет невозможен.

### 4.1.3 Команда «Interface»

Команда для входа в режим конфигурирования интерфейсов конфигурируемого устройства. Данный режим представляет собой одно из подмножеств режима глобального конфигурирования и позволяет настраивать один из доступных сетевых интерфейсов (fa 0/0, s 2/0 и т.д.). Все изменения, вносимые в конфигурацию коммутатора в данном режиме относятся только к выбранному интерфейсу.

Формат команды (возможны 3 варианта):

**interface** *тип порт*

**interface** *тип слот/порт*

**interface** *тип слот/подслот/порт*

Примеры выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch(config)#interface*** *vlan 1*  *Switch(config-if)#*  ***Router(config)#interface*** *s 3/0*  *Router(config-if)#* |

После введения данной команды с указанным интерфейсом пользователь имеет возможность приступить к его конфигурированию. Необходимо заметить, что, находясь в режиме конфигурирования интерфейса, вид приглашения командной строки не отображает имя данного интерфейса.

### 4.1.4 Команда «Ip route»

Статическая маршрутизация предполагает фиксированную структуру сети: каждый маршрутизатор в сети точно знает, куда нужно отправлять пакет, чтобы он был доставлен по назначению. Для этого можно прописать статические маршруты, используя данную команду. Команда может быть записана в двух форматах:

Первый формат команды:

**ip route** *A.B.C.D a.b.c.d A1.B1.C1.D1* ,

где A.B.C.D и a.b.c.d – сетевой адрес и маска подсети, куда необходимо доставить пакеты, A1.B1.C1.D1 – ip-адрес следующего маршрутизатора в пути или адрес сети другого маршрутизатора из таблицы маршрутизации, куда должны переадресовываться пакеты;

Второй формат команды:

**ip route** *A.B.C.D a.b.c.d выходной\_интерфейс\_текущего\_маршрутизатора*

Примеры выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router(config)#ip route*** *76.115.253.0 255.0.0.0 76.115.252.0*  *Router(config)#*  ***Router(config)#ip route*** *0.0.0.0 0.0.0.0 Serial2/0*  *Router(config)#* |

Данной командой указывается маршрут, по которому пакеты из одной подсети будут доставляться в другую. Маршрут по умолчанию (Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 2/0) указывает, что пакеты, предназначенные узлам в другой подсети должны отправляться через данный шлюз.

### 4.1.5 Команда «Hostname»

Данная команда используется для изменения имени конфигурируемого устройства.

Формат команды:

**hostname** *новое\_имя*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router(config)#hostname*** *R1*  *R1(config)#* |

Как видно, маршрутизатор поменял своё имя с Router на R1.

### 4.1.6 Команда «Router rip»

RIP – Routing Information Protocol – протокол динамической маршрутизации. При его использовании отпадает необходимость вручную прописывать все маршруты – необходимо лишь указать адреса сетей, с которыми нужно обмениваться данными. Данная команда позволяет включить rip-протокол.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router(config)#router rip***  *Router(config-router)#* |

Данная команда включает rip-протокол на данном маршрутизаторе. Дальнейшая настройка производится из соответствующего контекста маршрутизации, описанного отдельно.

## 4.2 Контекст конфигурирования интерфейса

### 4.2.1 Команда «Ip access-group»

Данная команда используется для наложения списков доступа. Список накладывается на конкретный интерфейс, и указывается один из 2-ух параметров: in (на входящие пакеты) или out (на исходящие). Необходимо знать, что на каждом интерфейсе может быть включен только один список доступа.

Формат команды:

**ip access-group** *номер\_списка/имя\_параметр*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router(config-if)# ip access group*** *10 in*  *Router(config-if)#* |

В данном примере да выбранный интерфейс накладывается список доступа под номером 10: он будет проверять все входящие в интерфейс пакеты, так как выбран параметр in.

### 4.2.2 Команда «Bandwidth»

Данная команда используется только в последовательных интерфейсах и служит для установки ширины полосы пропускания. Значение устанавливается в килобитах.

Формат команды:

**bandwidth** *ширина\_полосы\_пропускания*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| *Router(config)#interface serial 2/0*  ***Router(config-if)#bandwidth 560***  *Router(config-if)#* |

После выполнения данной команды ширина полосы пропускания для serial 2/0 будет равна 560 kbits.

### 4.2.3 Команда «Clock rate»

Для корректной работы участка сети, где используется последовательный сетевой интерфейс, один из коммутаторов 3-его уровня должен предоставлять тактовую частоту. Это может быть оконечное кабельное устройство DCE (расшифровать). Так как маршрутизаторы CISCO являются по умолчанию устройствами DTE, то необходимо явно указать интерфейсу на предоставление тактовой частоты, если этот интерфейс работает в режиме DCE. Для этого используют данную команду (значение устанавливается в битах в секунду).

Формат команды:

**clock rate** *татовая\_частота*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| *Router(config)#interface serial 2/0*  ***Router(config-if)#clock rate*** *56000*  *Router(config-if)#* |

После выполнения данной команды тактовая частота для serial 2/0 будет равна 56000 bits per second.

### 4.2.4 Команда «Ip address»

Каждый интерфейс должен обладать своим уникальным ip-адресом – иначе взаимодействие устройств по данному интерфейсу не сможет быть осуществлено. Данная команда используется для задания ip-адреса выбранному интерфейсу.

Формат команды:

**ip address** *A.B.C.D a.b.c.d* ,

где A.B.C.D a.b.c.d – ip-адрес и маска подсети соответственно.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| *Switch(config)#interface vlan 1*  ***Switch(config-if)#ip address*** *172.16.10.5 255.255.0.0*  *Switch(config-if)#* |

Результат можно проверить командой

Switch#show ip interface vlan 1

Данной командой интерфейсу vlan 1 назначен ip-адрес 172.16.10.5 с маской подсети 255.255.0.0.

### 4.2.5 Команда «No»

Данная команда применяется в случае необходимости отменить действие какой-либо команды конфигурирования.

Формат команды:

**no** *команда\_которую\_следует\_отменить*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch(config-if)# no*** *shutdown*  *%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up*  *%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up*  *Switch(config-if)#* |

В данном примере использовалась команда shutdown, которая отключает выбранный интерфейс. В итоге после выполнения no shutdown интерфейс включается.

## 4.3 Контекст администратора

### 4.3.1 Команда «Configure terminal»

Для конфигурирования устройства, работающего под управлением IOS, следует использовать привилегированную команду configure. Эта команда переводит контекст пользователя в так называемый «режим глобальной конфигурации» и имеет три варианта:

* конфигурирование с терминала;
* конфигурирование из памяти;
* конфигурирование через сеть.

В рамках данного лабораторного курса конфигурирование будет производиться **только** посредством терминала.

Из режима глобальной конфигурации можно делать изменения, который касаются устройства в целом. Также данный режим позволяет входить в режим конфигурирования определенного интерфейса.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router#configure terminal***  *Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.*  *Router(config)#* |

Переход в режим глобальной конфигурации, о чем свидетельствует изменившийся вид приглашения командной строки.

### 4.3.2 Команда «Copy»

После настройки коммутатора рекомендуется сохранять его текущую конфигурацию. Информация помещается в энергонезависимую память и хранится там столько, сколько нужно. При необходимости все настройки могу быть восстановлены или сброшены.

Формат команды:

**copy** *running-config startup-config* – команда для сохранения конфигурации

**copy** *startup-config running-config* – команда для загрузки конфигурации

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch#copy*** *running-config startup-config*  *Building configuration...*  *[OK]*  *Switch#* |

В данном примере текущая конфигурация коммутатора была сохранена в энергонезависимую память.

### 4.3.3 Команда «Show»

**Show** (англ. - показывать) – одна из наиболее важных команд, использующихся при настройке коммутаторов. Она применяется для просмотра информации любого рода и применяется практически во всех контекстах. Эта команда имеет больше всех параметров.

Здесь будут рассмотрены только те параметры, которые требуются в рамках данного курса. Другие параметры студент может изучить самостоятельно.

#### 4.3.3.1 Параметр «running-config» команды «Show»

Для просмотра текущей работающей конфигурации коммутатора используется данная команда.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch#show running-config***  *!*  *version 12.1*  *!*  *hostname Switch*  *…* |

На экран выводится текущие настройки коммутатора.

#### 4.3.3.2 Параметр «startup-config» команды «Show»

Для просмотра сохраненной конфигурации используется данная команда.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch#show startup-config***  *Using 1540 bytes*  *!*  *version 12.1*  *!*  *…* |

Если энергонезависим память не содержит информации, тогда коммутатор выдаст сообщение о том, что конфигурация не была сохранена.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Switch #show startup-config***  *startup-config is not present*  *Switch #* |

Вывод сообщения о том, что в памяти отсутствует какая-либо информация.

#### 4.3.3.3 Параметр «ip route» команды «Show»

Данная команда применяется для просмотра таблицы маршрутов.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router#show ip route***  *Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP*  *D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area*  *N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2*  *E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP*  *i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area*  *\* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR*  *P - periodic downloaded static route*  *Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0*  *C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0*  *C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial2/0*  *S 192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0*  *S 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0*  *S 192.168.5.0/24 is directly connected, Serial2/0*  *S\* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial2/0*  *Router#* |

Производится вывод таблицы маршрутизации.

#### 4.3.3.4 Параметр «ip protocols» команды «Show»

Данная команда используется для просмотра протоколов маршрутизации, включенных на данном устройстве.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router#show ip protocols***  *Routing Protocol is "rip"*  *Sending updates every 30 seconds, next due in 18 seconds*  *Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240*  *Outgoing update filter list for all interfaces is not set*  *Incoming update filter list for all interfaces is not set*  *Redistributing: rip*  *Default version control: send version 1, receive any version*  *Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain*  *FastEthernet0/0 1 2 1*  *Serial2/0 1 2 1*  *Automatic network summarization is in effect*  *Maximum path: 4*  *Routing for Networks:*  *192.168.1.0*  *192.168.2.0*  *Passive Interface(s):*  *Routing Information Sources:*  *Gateway Distance Last Update*  *192.168.2.2 120*  *Distance: (default is 120)*  *Router#* |

Выводится информация о включенных протоколах маршрутизации.

### 4.3.4 Команда «Ping»

Для проверки связи между устройствами сети можно использовать данную команду. Она отправляет эхо-запросы указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы.

Формат команды:

**ping** *A.B.C.D*

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router#ping*** *77.134.25.133*  *Type escape sequence to abort.*  *Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 77.134.25.133, timeout is 2 seconds:*  *..!!!*  *Success rate is 60 percent (3/5)* |

Каждый ICMP-пакет, на который был получен ответ, обозначается восклицательным знаком, каждый потерянный пакет – точкой.

## 4.4 Контекст пользователя

### 4.4.1 Команда «Enable»

Выполнение конфигурационных или управляющих команд требует вхождения в привилегированный режим, используя данную команду.

Пример выполнения команды:

|  |
| --- |
| ***Router>enable***  *Router#* |

При вводе команды маршрутизатор перешел в привилегированный режим. Для выхода из данного режима используется команда disable или exit.

Также следует отметить, что в данном контексте можно пользоваться командой show для просмотра некоторой служебной информации.

## 4.5 Контекст конфигурирования маршрутизации

### 4.5.1 Команда «Network»

Данной командой указывают адреса сетей, которые будут доступны данному маршрутизатору.

Формат команды:

**network** *A.B.C.D* , где A.B.C.D – адрес сети

|  |
| --- |
| ***Router(config-router)#network*** *192.168.3.0* |

Пример выполнения команды:

Данная команда означает, что пакеты, направленные в подсеть 192.168.3.0 будут отправляться через данный шлюз.

Подробнее об этих и о других командах можно узнать из [1], [2], [3], [6].